Notstromgruppe 200 kVA zur Miete

Benötigen Sie für ein Projekt oder während einer Netzstörung eine Notstromgruppe zur provisorischen Stromversorgung? Die EFA Energie Freiamt AG vermietet ihre mobile Notstromgruppe und unterstützt Sie gerne. Die sichere Bedienung der Anlage, insbesondere wenn die Versorgung unterbrechungsfrei erfolgen soll, wird durch unsere Spezialisten gewährleistet.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Leistung: | 200 kVA / 160 kW |
| Abmessungen L/B/H: | 5.65 m x 2.35 m x 2.4 m |
| Gesamtgewicht: | 3.5 t |
| Kabel | 4x 25 m 1x70 mm2 mit MC-Steckkontakten |
| Steckmöglichkeiten | 1x CEE 125 A ohne FI |
|  | 1x CEE 63 A ohne FI |
|  | 1x CEE 32 A mit FI 30 mA |
|  | 1x CEE 16 A mit FI 30 mA |

# Preise

|  |  |
| --- | --- |
| Grundpauschale inkl. 3 Betriebsstunden: | CHF 450.- |
| Jede weitere Betriebsstunde: | CHF 50.- |
| Treibstoff: | nach effektivem Verbrauch |

Lieferung und Inbetriebnahme erfolgen durch einen Spezialisten der EFA Energie Freiamt AG und werden nach Aufwand gemäss Regieansätzen in Rechnung gestellt.

# Kontakt

EFA Energie Freiamt AG

Bereich Netze

Seetalstrasse 4

5630 Muri

[netze@energie-freiamt.ch](mailto:netze@energie-freiamt.ch)

056 675 80 00

Version vom 5. August 2021

Reservationsformular / Bestellformular Notstromgruppe

Gewünschter Termin Bitte Datum wählen Zeit: hh:mm

Einsatzdauer Einsatzdauer h

Kontaktperson Kontaktperson

Telefon Telefon

Maximal benötigte Leistung max. Leistung kVA

Anschlussmöglichkeit

nicht bestückter Reserveplatz für DIN-Lastschaltleisten

DIN 00 Sicherungslastschaltleiste mit  Schraubanschluss /  Klemme

DIN 2 Sicherungslastschaltleiste mit  Schraubanschluss /  Klemme

DIN 3 Sicherungslastschaltleiste mit  Schraubanschluss /  Klemme

nicht bestückter Reserveplatz für SEV-Lastschaltleisten

SEV Gr. 2 Sicherungslastschaltleiste mit  Schraubanschluss /  Klemme

SEV Gr. 4 Sicherungslastschaltleiste mit  Schraubanschluss /  Klemme

SEV Gr. 6 Sicherungslastschaltleiste mit  Schraubanschluss /  Klemme

andere Anschlussart: Art

Distanz zwischen Aufstellort der Notstromgruppe und dem Einspeisepunkt: Meter m

Hinweise:

* Der Abstellplatz muss eine ebene Fläche sein mit nur wenig Gefälle. Die Notstromgruppe ist als zweiachs-Anhänger aufgebaut und wird mit einem separaten Zugfahrzeug transportiert.
* Die Notstromgruppe verursacht im Betrieb Lärmemissionen. Bitte informieren Sie vorgängig die Anwohner in der Nähe des Stellplatzes der Notstromgruppe
* Der Einsatz einer Notstromgruppe garantiert keine 100%-ige Versorgungssicherheit. Für Schäden, die durch einen Stromunterbruch verursacht werden, übernimmt die EFA Energie Freiamt AG keine Haftung.

Kontaktadresse Besteller: Rechnungsadresse (Falls nicht der Besteller)

Firma Firma Firma Firma

Name, Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name, Vorname

Strasse, Nr. Strasse, Nr. Strasse, Nr. Strasse, Nr.

PLZ, Ort PLZ, Ort PLZ, Ort PLZ, Ort

Telefon Telefon Telefon Telefon

E-Mail E-Mail E-Mail E-Mail

Datum Bitte Datum wählen Unterschrift

Das ausgefüllte Formular bitte per E-Mail an [netze@energie-freiamt.ch](mailto:netze@energie-freiamt.ch) senden.